|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| :DATA:MODE |  | Режим передачи данных |
|  | { AUTO | | Автоматический – измеренные значения автоматически посылаются в порт; |
|  | HAND } | Ручной – измеренные значения посылаются по запросу |
| :DATA:VALUE? |  | Запрос одного измеренного значения (действтует в режиме «:DATA:MODE HAND” |
| :DATA:ARRAY N |  | Запрос массива измеренных значений в количестве N |