|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| :DATA:MODE |  | Режим передачи данных |
|  | { AUTO | | Автоматический – измеренные значения автоматически посылаются в порт; |
|  | HAND } | Ручной – измеренные значения посылаются по запросу |
| :DATA:VALUE? |  | Запрос одного измеренного значения (действтует в режиме «:DATA:MODE HAND” |
| :DATA:ARRAY N |  | Запрос массива измеренных значений в количестве N |
| :KEY:PRESS | {CHANNEL |  MODE |  INDICATION |  SERVICE |  TEST |  AUTO |  ENTER |  LEFT |  RIGHT |  REG} | Нажатие кнопки/ручки  КАНАЛ  РЕЖИМ  ИНДИКАЦИЯ  СЕРВИС  ТЕСТ  АВТО  <-|  <-  ->  Ручка |
| :REGULATOR:  ROTATE | {LEFT | RIGTH} | Вращение ручки влево/вправо |